BH, pour Bâtiment Hydrographiques, conçus pour la cartographie des fonds marins et chenaux d’accès aux ports. Il permet de travailler à des fonds marins à 1500 mètres de fond. Il possède un portique arrière qui lui permet de mettre à l’eau des engins, comme un magnétomètre, qui permet de détecter des épaves sous-marines, voire d’éclairer les fonds marins pour détecter de potentiels obstacles à la navigation.